1. 图片(保持长宽比，清晰美观)



1. 图片右侧内容： **产品名称：YVP系列变频三相异步电动机**

 **产品系列：ALADA电动机系列**

**输入电压：380V±10%**

**调试范围：5~100Hz**

**环境温度：-15~+40℃**

**防护等级：IP54**

**绝缘等级：F**

1. 下边内容



